

取5~100 Hz的點來做

SDM收斂完畫出頻率響應函數曲線


1. 每隔1Hz取一個點
2. 每隔2Hz取一個點
3. 每隔5Hz取一個點
4. 全部數據中每兩點取一個
5. 每隔1Hz取一個點(共95個點)




1. 每隔2Hz取一個點(共48個點)




1. 每隔5Hz取一個點(共19個點)



1. 全部數據中每兩點取一個(共6375個點)



標準地聲儀器響應曲線



4種取點方式做迴歸，得到的響應曲線

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

詳細的取點數值跟Steepest Descent Method每一步計算結果在Result1.xlsx Excel檔案裡面